************************* Color and Code 10.6 *****************************


Содержание:
-----------
1. Назначение программы
2. Новые возможности
3. Системные требования*
4. Список элементов подлежащих определению
5. Дополнительные возможности
6. Список элементных баз справочника
7. Раздел справочные данные
8. Калькулятор
9. Обратное преобразование
10. Объединение баз
11. Условия пользования*
12. Авторы

* - Прочтите.

*********************************************************************

1. Назначение программы:
-----------------------
Color and Code - программа позволяет определить номинал или тип радиоэлементов
по цветовой или кодовой маркировке, в дополнение содержит справочник по пассивным и активным радиокомпонентам.


2.Новые возможности:

+ SMD коды: 

  - Новые элементы.

  - Новый тип;

+ Кодовая маркировка резисторов:

  - Добавлено определение по 5-и кодовой маркировке;


3. Системные требования:
-----------------------
Минимальная конфигурация Вашего компьютера:
- компьютер с процессором Pentium 200 MMX;
- оперативная память 32Mb;
- видеокарта SVGA 16 bit,1024x768;
- Windows 98* или выше;

Рекомендуемая конфигурация Вашего компьютера:
- компьютер с процессором Celeron 433;
- оперативная память 64Mb;
- видеокарта SVGA 24,32 bit,1024x768;
- Windows XP;


4. Список элементов подлежащих определению:
------------------------------------------
+ резисторы:
  - цветовая ГОСТ/62 IEC;
  - цветовая PHILIPS;
  - цветовая CORNING GLASS WORK (CGW);
  - цветовая PANASONIC;
  - кодовая ГОСТ/62 и 115-2 IEC;
+ конденсаторы:
  - определение по 3-х, 4-х, 5-и, 6-и цветной маркировке;
  - определение по 3-х кодовой маркировке;
+ транзисторы:
  - 2-х точечная цветовая маркировка;
  - 4-х точечная цветовая маркировка;
  - кодовая маркировка;
  - нестандартная цветовая;
  - нестандартная кодовая;
  - смешанная маркировка;
  - горизонтальная маркировка;
  - вертикальная маркировка;
  - серия 81-х;
  - серия 3-х;
+ диоды:
  - отечественные;
  - PRO ELECTRON;
+ стабилитроны и стабисторы:
  - 1-о цветная;
  - 2-х цветная;
+ варикапы:
  - 1-о цветная;
  - 2-х цветная;
+ индуктивности:
  - 3-х цветная;
  - 4-х цветная;
+ чип компоненты:
  - Чип резисторы PHILIPS;
  - Чип резисторы BOURNS;
  - Кодовая маркировка электролитических конденсаторов для
   поверхностного монтажа (SMD);
  - Диоды в корпусах SOD-123;
  - Диоды в корпусах SOD-80;

После определения типа радиоэлемента можно получить его характеристику,
габаритные размеры.

5. Дополнительные возможности:
-----------------------------
- поддержка нескольких языков (русский, английский, украинский);
- интегрированная справочная система;
– возможности справочника;
- визуальный набор;
- вывод габаритных размеров корпусов;
- вывод на печать;
- раздел справочные данные;

6. Список элементных баз справочника:
------------------------------------
- транзисторы (469 элементов) дополнительно вывод аналогов:
   Биполярные n-p-n обычные;
   Биполярные p-n-p обычные;
   Биполярные n-p-n составные;
   Биполярные p-n-p составные;
   Транзисторные сборки n-p-n биполярные;
   Транзисторные сборки p-n-p биполярные;
   Транзисторные сборки n-p-n и p-n-p биполярные;
   Однопереходные n-база;
   Полевые p-n переход канал n-типа;
   Полевые p-n переход канал p-типа;
   "Цифровые" N-P-N (со встроенными резисторами)
   "Цифровые" P-N-P (со встроенными резисторами)
   СВЧ GaAs полевые транзисторы;
- Диоды (274 элемента) дополнительно вывод аналогов:
   Обычные;
   Светоизлучающие;
   ИК-диапазон
- Стабилитроны и стабисторы (1076 элемента) дополнительно вывод аналогов:
   Стабилитроны общего назначения;
   Стабилитроны прецизионные;
   Стабилитроны импульсные;
   Стабилитроны двуханодные;
   Стабисторы;
- Варикапы (139 элемента);
- Корпуса (502 наименования) дополнительно вывод аналогов;
- Держатели предохранителей (120 элементов) дополнительно вывод аналогов:
   Обычные;
   Монтаж на плату;
   На проводе;
- оптопары (51 элементов) дополнительно вывод аналогов:
   Диодные;
   Транзисторные;
   Тиристорные;
- Фотоэлементы (60 элемента) дополнительно вывод аналогов:
   Фотодиоды;
   Фототранзисторы;
- Микросхемы (286 элемента) дополнительно вывод аналогов:
   Видеодемодулятор
   Декодер цветности PAL;
   Декодер цветности SECAM;
   Корректор сигнала яркости;
   Корректор цветовых переходов;
   Синхропроцессор;
   Выходной каскад кадровой развертки;
   Приемник ИК сигналов системы ДУ;
   Схема управления импульсным ИП с мощным транзистором;
   Декодер цветности NTSC;
   Декодер цветности PAL/NTSC;
   Цифровая линия задержки на одну строку;
   Передатчик команд ИК системы ДУ;
   УНЧ;
   Стереодекодер звуковых сигналов;
   Переключатель видеосигналов;
   Переключатель аудиосигналов;
   Переключатель аудио и видеосигналов;
   Цифровой декодер цветности SECAM;
   Цифровой декодер цветности MUSE-NTSC;
   Переключатель RGB сигналов;
   Переключатель диапазонов селектора каналов;
   Идентификатор видеосигнала;
   ЦАП;
   АЦП;
   Программируемый счетчик;
   Стабилизаторы;
- Микроконтроллеры (2 наименования);
- Обозначение выводов (657 элемента) дополнительно вывод аналогов:
   Транзисторы;
   Диоды;
   Стабилитроны;
   Варикапы;
   Фотодиоды;
   Фототранзисторы;
   Светодиоды;
   Тиристоры;
   Стабилизаторы;
   Индикаторы;
- Переключатели (24 элемента) дополнительно вывод аналогов:
   DIP - перелючатель;
   Клавишные (рокерные);
- SMD коды (168 наименования); 

Всего - 3828 элемента.

В справочник входят как отечественные так и зарубежные элементы.

7. Раздел справочные данные
--------------
- Вывод рядов значений сопротивлений и емкости;
- Типоразмеры чип резисторов для поверхностного монтажа импортные;
- Типоразмеры многослойных керамических бескорпуcных чип конденсаторов;
- Обозначение полупроводниковых приборов по ГОСТ 10862-64 (четыре элемента);
- Цветовая маркировка контурных катушек импортных радиоприемников;
- Индуктивности для поверхностного монтажа типоразмера 0805 (24 значения);
- Индуктивности для поверхностного монтажа типоразмера 1210 (53 значения);
- Индуктивности для поверхностного монтажа типоразмера 1812 (60 значений);
- Фильтры отечественные;
- Фильтры импортные;
- Дискриминаторы импортные; 


8. Калькулятор:
--------------
- Параллельное соединение резисторов;
- Последовательное соединение резисторов;
- Параллельное соединение конденсаторов;
- Последовательное соединение конденсаторов;
- Реактивное сопротивление конденсатора;
- Реактивное сопротивление конденсатора (+);
- Реактивное сопротивление катушки индуктивности;
- Реактивное сопротивление катушки индуктивности (+);
- Обратное определение при параллельном соединении резисторов
  и последовательном конденсаторов;
- Определение индуктивности из частоты и реактивного сопротивления;
- Определение емкости из частоты и реактивного сопротивления;
- Проводники;
- Цилиндрические однослойные катушки;
- Тороидальные катушки на ферритовых кольцах;
- Программирование ДПКД (делитель с переменным коэффициентом деления);

(+) - Означает расширенный расчет.


9. Обратное преобразование:
----------------------
+ резисторы:
  - цветовая ГОСТ/62 IEC - 3, 4, 5 или 6 меток;

Обратное преобразование, т.е. вводишь номинал элемента,
а выдается его цветовая маркировка; 

10. Объединение баз:
----------------------
   - транзисторы (дополнительно - автоматическая конвертация из старой версии в новую);
   - фотоэлементы;
   - переключатели;
   - стабилитроны и стабисторы;
   - стабилизаторы;
   - диоды;
   - держатели предохранителей;
   - варикапы;
   - микросхемы (дополнительно - автоматическая конвертация из старой версии в новую);
   - корпуса;
   - обозначение выводов;  (дополнительно - автоматическая конвертация из старой версии в новую);
   - оптопары (дополнительно - автоматическая конвертация из старой версии в новую).

Суть данной функции заключаться в том, что запустив новую версию, нажимаете на функцию "Объединить базы",
выбираете путь к старой версии и программа Color and Code перенесёт не существующие в текущей базе элементы
(включая рисунки) из старой версии в новую.

11. Условия пользования*:
----------------------
- Запрещается изменять, модифицировать программу, рисунки, и. т.п. любыми средствами;
- Программу можно распространять (копировать, передавать кому либо) свободно, но
  для индивидуального (некоммерческого) пользования.
- Запрещено использование в КОММЕРЧЕСКИХ целях;
- При опубликовании в каком либо источнике, обязательно предоставить:
  - ссылку на автора (указать Ф.И.О., E-MAIL);
  - сслыку на сайт;
  - обязательные файлы:
    все файлы входящие в директорий \BASE\
    все файлы входящие в директорий \GRAF\
    все файлы входящие в директорий \LANGUAGE\
    Color.exe
    GdiPlus.dll
    ReadMe.txt
    
    Рекомендуемые файлы и директории:
    \Images\ - рисунки справочной системы
    Color.chm - справочный файл

    Файлы и директории по усмотрению:
    \Korpus\ - рисунки габаритных размеров корпусов
    \Func\ - рисунки функциональных схем
    \Pin\ - рисунки обозначений выводов
    \Time\ - рисунки включения времени задержки;
    \smd_base\ - рисунки назначения выводов для базы smd коды;
    History.htm - история развития программы

12. Автор:
---------
Программист - Гаязов Г.Н. E-MAIL: gn@rambler.ru

Сайт программы Color	: http://ColorAndCode.ru
Форум			: http://colorandcode.ru/forum_30/



                                ***
                        CopyRight (c) 2003 - 2010