Точки 1 и 2 - это сквозные отверстия, пропаянные перемычкамии,
соединяющие одну сторону с другой. Это минус, переходящий с одной
стороны на другую, чтобы фишки(разъемы) можно было пропаять на 
одной стороне и для подвода на другую сторону минуса на входы.
Впрочем, разберетесь!